|  |
| --- |
| **产品技术规格书（防水投影灯系列）** |
| **产品图片** | **产品尺寸图** |
| **右侧图1** | **定焦图案灯LG180** |
| **灯具规格** | **参 数** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **灯具品牌** | GBR | **产品型号** | LG180 | 输入电压：110V-240VAC，50/60HZ ◆光源规格：80W/180W LED 可选，进口 LED 模组 ；◆整机功率：100W/200W◆色 温：7500K；◆显示指数：Ra>90以上；◆灯珠寿命：50000 hours；◆出光角度：50°/35° /28°/15°可选； ◆防护等级：IP65；◆频 闪: 0.5-20次每秒；◆颜 色：5色+白光；◆控制方式 ：6通道，DMX512信号输入、声控、自动运行；◆效果可选：图案: 六个可插拔式图案片，图案旋转（可加飘影盘）；水纹：2个水纹盘◆调 光: 0-100%线性调光；◆显 示: 液晶显示，中英文显示，可倒转显示；◆温度检测：液晶屏幕显示运行温度，温度过高，LED自动降低功率，◆产品尺寸：285x211x249mm◆产品净重：7.2kg |
| **产品名称** | 图案灯 | **灯具颜色** | 灰色 |
| **产品尺寸** | 285x211x249mm | **包装尺寸** | 440x285x265mm |
| **净 重** | 7.2KG | **毛重包装** | 8.2KG |
| **灯具材料** | 压铸铝 | **防护等级** | IP65； |
| **效果系统** |
| **光源类型** | LED 模组 | **输入电压** | 110V-240VAC，50/60HZ； |
| **光源规格** | 欧司朗 | **整灯功率** | 100W/200W |
| **光源寿命** | 50000H | **显 示** | 液晶显示，中英文显示 |
| **色温** | 7500K | **显示指数** | Ra>90以上 |
| **照度** | 9500Lux | **出光角度** | 50°/ 35°/ 28°/15°可选 |
| **颜色** | 5个颜色+白光 | **图案** | 6个可插拔式图案片，图案旋转（可加飘影盘）； |
| **频 闪** | 0.5-20次每秒 | **调 光** | 0-255%线性调光 |
| **通道模式** | 6通道 | **控制协议** | DMX512信号输入、声控、自动运行 |
| **电源连接** | 单进 | **信号连接** | 一进一出 |
| **调焦** | 手动调焦 | **温度检测** | 液晶屏幕显示运行温度 |
| **其 他** | 可做飘影图案效果 |
| 60634f22c02ed494ad0d109e10353f34e7a96c9089a90106f69860785aafe4bdd77e04e2af9b2d193ef2443065d0356608c337f264fb07ea50f5ee5e8f44IMG_20230630_085221 |