|  |
| --- |
| **产品技术规格书（户外变焦图案灯）** |
| **产品图片** | **产品尺寸图** |
| 左侧图1 | **LG200Z户外变焦图案灯** |
| **灯具规格** | **参 数** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **灯具品牌** | GBR | **产品型号** | GBR-LG200Z | 输入电压：110V-240V AC，50/60Hz；光源规格：100W/150W/200W LED进口 LED模组；最大功率：220W；色 温：7500K；显示指数：Ra>90以上；灯珠寿命：50000 hours；防护等级：IP65；频 闪：0.5-20次每秒；控制方式：8通道，DMX512信号输入、色控、自动运行；颜 色：5个色片+白光；图 案：6个可插拔式图案片，图案旋转，图案流水效果；光斑角度：3°- 38°；调 光：0-100%线性调光；效果盘：4棱镜，带正反旋转效果；显示：液晶显示，中英文显示，可倒转显示；产品尺寸：346x211x281mm；产品净重：8.8kg；包装尺寸：480x285x265mm；产品净重：10.2kg； |
| **产品名称** | 变焦图案灯 | **灯具颜色** | 灰色 |
| **产品尺寸** | 390x190x200mm | **包装尺寸** | 480x285x265mm |
| **净 重** | 8.8KG | **毛重包装** | 10.2KG |
| **灯具材料** | 压铸铝 | **防护等级** | IP65 |
| **效果系统** |
| **光源类型** | LED 模组 | **输入电压** | 110V-240VAC，50/60HZ； |
| **光源规格** | 100W/150w/200 LED | **整灯功率** | 220W |
| **光源寿命** | 50000H | **显 示** | 液晶显示，中英文显示 |
| **色温** | 7500K | **显示指数** | Ra>90以上 |
| **亮度** | 25000lm | **光斑角度** | 3°- 38° |
| **颜色** | 5个颜色+白光 | **图案** | 6个可插拨式图案片，图案旋转° |
| **频 闪** | 0.5-20次每秒 | **调 光** | 0-100%线性调光 |
| **通道模式** | 8通道 | **控制协议** | DMX512信号输入、色控、自动运行 |
| **电源连接** | 单进 | **信号连接** | 一进一出 |
| **调焦** | 电子调焦 | **温度检测** | 液晶屏幕显示运行温度 |
| **其 他** |  |
| **现场效果** |
| 图片2图片4 |